询价通知书

**项目名称：**文化墙建设服务项目

**采 购 人：**重庆市医疗设备质量检测所

二〇二三年十一月

**目 录**

[第一篇 询价采购邀请书 1](#_Toc392776124)

[第二篇 供应商须知 2](#_Toc392776125)

[第三篇 采购项目要求 7](#_Toc392776134)

[第四篇 商务要求 11](#_Toc392776137)

[第五篇 询价采购响应文件格式要求 14](#_Toc392776148)

## 第一篇 询价采购邀请书

重庆市医疗设备质量检测所根据重庆市财政局政府采购处下发的政府采购实施细则，对文化墙建设服务项目进行询价采购，欢迎有资格的供应商参加报价。

**一、询价采购内容**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **服务项目** | **数量** | **单位** | **最高限价** | **备注** |
| 文化墙建设服务项目 | 1 | 套 | 82000.00 |  |

1.项目开标时间：2023年11月29日14：30（北京时间）

2.联系方式：联系人：李佳欣 电话： 151 2347 7073

**二、询价采购时间、地点**

1.询价文件发出时间：2023年11月24日。

2.询价文件下载：重庆市医疗设备质量检测所官网（http://cqmeq.com/）下载。

3.询价方式：本项目通过询价响应文件书面报价。

4.递交方式：直接递交或通过快递邮寄（快递邮寄下单时间需在递交询价文件截止时间之前为有效投标）。

5.递交地点：重庆市医疗设备质量检测所办公室（江北区桥北苑9号格林空间6楼）。

6.递交询价文件截止时间：2023年11月29日14:00（北京时间，节假日除外，工作时间）。

## 第二篇 供应商须知

**一、询价费用**

参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论采购结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

**二、供应商资质**

参与报价的供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人，简称供应商。

（一）一般资格条件

合格的供应商应符合下列基本条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

报价人需提交近三年内有和相关企事业单位合作的2个项目案例，以合同复印件为准。

**三、询价通知书**

1.询价通知书由询价采购邀请书、供应商须知、采购项目名称数量及技术要求、商务要求和响应文件格式要求五部分组成。

2.我所对发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改的内容在重庆市医疗设备质量检测所官网公布，且修改或澄清的部分作为询价通知书的组成部分。

3.询价通知书的解释

供应商如对询价通知书有疑问，必须以书面形式在报价截止时间一个工作日前向重庆市医疗设备质量检测所要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本询价通知书，即供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解询价通知书所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

**四、报价要求**

1.书面响应文件由以下部分组成，包括：

（1）公司概况

（2）报价函

（3）服务技术参数、服务明细报价

（4）商务条款承诺

（5）其它优惠承诺

（6）法定代表人身份证明

（7）法定代表人授权委托书

（8）供应商的企业法人营业执照复印件、代理证明及其他证明。

2.提交响应文件的份数和签署

（1）响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份。

（2）响应文件应由供应商法定代表人或其授权代表签名并盖公章，正本的每一页均应由询价人法人或授权代表签字或盖章。

3.响应文件的递交

（1）响应文件的密封与标记

响应文件应装订成册，正本、副本均应用信封分别密封。信封上注明项目名称、供应商名称、地址、“正本”、“副本”字样。信封封口处须密封并加盖公章或法人授权代表签字。

（2）响应文件投递截止时间：参阅第一篇询价采购时间、地点。

**五、响应报价**

1.本项目报价以人民币报价。

2.为闭口价，并且只能提供一个报价或竞标方案。竞标价应为询价服务所有项目的完整报价，价格包括：安装费、运输费、人工费等所有费用。

3.本项目报价最高限价：按第一篇询价采购邀请书询价采购内容要求最高限价执行，报价超过最高限价的为无效报价。

**六、评审办法**

1.评审标准

本项目供应商的响应文件不得有任一项应答低于询价通知书要求，否则将为无效报价。

2.成交原则

采购人根据质量和服务均能满足询价通知书实质性要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。其中，报价最低的供应商为成交供应商。

3.供应商或其响应文件发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（1）无主要的有效资格证明文件或超出营业执照规定的营业范围。

（2）响应文件不按规定的格式、内容填写或不按规定格式签字、盖章。

（3）响应文件的内容不满足商务或技术要求。

（4）货物单价高于采购最高限制单价的。

（5）每个分包出现多个报价或响应方案。

（6）不符合本询价文件第二篇第二条“供应商资质”要求的内容。

（7）采购的货物属于协议货物，单价高于限定的协议价格的。

（8）供应商未在规定时间内，按照询价文件要求提交完整的纸质证明材料的。

（9）响应文件含有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

4.出现下列情形之一的，采购人应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合资格要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

**七、其他有关规定**

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的采购活动，否则均为无效报价。

（二）电话、传真，电子邮件等形式的报价，超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（三）询价费用：无。

（四）本项目不接受联合体参与报价，否则按无效处理。

（五）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（六）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

**八、成交通知**

1.成交供应商确定后2个工作日内，采购人将在重庆市医疗设备质量检测所官网（http://cqmeq.com/）上发布结果公告。

2.结果公告将作为签订合同的依据。

3.如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后在重庆市医疗设备质量检测所官网发布质疑处理结果。

**九、签订合同**

1.成交供应商按指定时间、地点与采购人签订采购合同。

2.询价采购文件、成交供应商的报价文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3.如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将取消其成交资格。

4.采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、服务项目、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

## 第三篇 采购项目技术要求

**一、采购项目情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 |
| 1 | 文化墙建设服务项目 | 1 |

**二、采购项目要求**

1.文化墙建设设计方案见附件，中标供应商需按照方案完成制作。

2.具体项目技术要求见下表。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 项目 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 文化墙类 | 6楼形象墙 | 金色底板20mmPVC+5mm亚克力UV；线条20mmPVC线条雕刻+5mm亚克力UV；8mm亚克力建筑雕刻+30mm不锈钢背发光字LOGO | 17.75 | 平方米 |
| 2 | 6楼大事记造型墙 | 造型部分20mmPVC雕刻+5mm亚克力面板UV；8+3水晶字；70mm圆形亚克力灯箱；企业简介板块双层20mmPVC+5mm亚克力UV+柔性灯带+20mm亚克力背发光字 | 16.21 | 平方米 |
| 3 | 6楼追梦造型墙 | 100mm轻钢龙骨+12mm阻燃板+石膏板+乳胶漆+墙纸定制+20mmPVC亚克力照片UV+15mmPVC亚克力照片UV+10mmPVC亚克力照片UV；20mm亚克力背发光字 | 7.55 | 平方米 |
| 4 | 6楼合作伙伴分布造型墙 | 20mm亚克力UV+水晶字+灯带 | 6.24 | 平方米 |
| 5 | 6楼职工工作/公开栏/工作动态造型墙 | 20mmPVC+5mm亚克力雕刻UV+8+3水晶字+亚克力UV+玻璃框 | 16.41 | 平方米 |
| 6 | 设备3D打印 |  | 3.00 | 个 |
| 7 | 7楼会议室形象墙 | 30mm不锈钢背发光字LOGO | 450.00 | cm |
| 8 | 7楼党员活动室入党誓词墙 | 轻钢龙骨+12mm阻燃板+石膏板+乳胶漆+木纹板+灯带+15mmPVC+5mm亚克力UV | 15.63 | 平方米 |
| 9 | 7楼党员活动室靠窗矮柜 | 12mm多层实木板木纹贴皮 | 8.00 | 平方米 |
| 10 | 7楼党员活动室形象墙 | 30mm密度板烤漆竖条板+年份10-30mmPVC白色烤漆字+10-30mm年份亚克力字+口号10+3水晶字 | 13.38 | 平方米 |
| 11 | 7楼党员活动室组织架构 | 20mmPVC+5mm亚克力雕刻 | 1.00 | 项 |
| 12 | 7楼党员活动室党建书柜 | 12mm多层实木板木纹贴皮 | 11.40 | 平方米 |
| 13 | 7楼党员活动室4个维护造型墙 | 轻钢龙骨+12mm阻燃板+石膏板+乳胶漆+灯带+墙纸UV | 9.63 | 平方米 |
| 14 | 6楼小会议室党建 | 10-20mmPVC+5-10mm亚克力UV+8+3亚克力字 | 5.60 | 平方米 |
| 15 | 线路 |  | 1.00 | 项 |
| 16 | 运输搬运 |  | 1.00 | 项 |
| 17 | 地面保护 |  | 1.00 | 项 |
| 18 | 清洁出渣 |  | 1.00 | 项 |
| 19 | 标识牌类 | 楼层分布牌 | 20mmPVC+5mm亚克力雕刻UV+8+3立体字，500\*850mm | 2.00 | 块 |
| 20 | 门牌 | 6楼：601、602业务科、603办公室、604机房、605办公室、606财务科、607设备室、608剂量检测室，609书记、所长室，610、611副所长室、612质量科、613档案室、业务接待、报告发放、卫生间7楼：701、702、703大会议室、704党员活动室、705老干活动室、706档案室、707、708、709、710活动室、711库房、712小会议室，300\*120mm20mmPVC+5mm亚克力 | 30.00 | 块 |
| 21 | 电井标识牌 | 150\*200mm5mm亚克力 | 2.00 | 块 |
| 22 | 水井标识牌 | 150\*200mm5mm亚克力 | 4.00 | 块 |
| 23 | 直饮水标识牌 | 290\*125mm5mm亚克力 | 1.00 | 块 |
| 24 | 节约用水标识牌 | 290\*125mm5mm亚克力 | 2.00 | 块 |
| 25 | 拖帕池标识牌 | 290\*125mm5mm亚克力 | 2.00 | 块 |
| 26 | 门控标识牌 | 120\*90mm5mm亚克力 | 2.00 | 块 |
| 27 | 门铃标识牌 | 120\*90mm5mm亚克力 | 2.00 | 块 |
| 28 | 疏散引导箱标识牌 | 355\*370mm5mm亚克力 | 2.00 | 块 |
| 29 | 消火栓标识牌 | 150\*200mm5mm亚克力 | 10.00 | 块 |
| 30 | 手动报警器标识牌 | 90\*90mm5mm亚克力 | 6.00 | 块 |
| 31 | 火灾显示盘标识牌 | 120\*140mm5mm亚克力 | 2.00 | 块 |
| 32 | 常闭式防火门标识牌 | 150\*200mm5mm亚克力 | 20.00 | 块 |
| 33 | 常闭式防火门推拉标识牌 | 110\*110mm5mm亚克力 | 16.00 | 块 |
| 34 | 疏散出口标识牌 | 150\*200mm5mm亚克力 | 20.00 | 块 |
| 35 | 禁烟标识牌 | 150\*200mm5mm亚克力 | 2.00 | 块 |
| 36 | 垃圾桶分类标识牌 | 280\*280mm5mm亚克力 | 4.00 | 块 |
| 37 | 1楼大厅楼层指示牌 | 5、6、7层楼层分布牌 | 3.00 | 块 |
| 38 | 工位牌 | 216\*100mm亚克力座牌 | 31.00 | 块 |
| 39 | 座位牌 | 216\*100mm亚克力座牌 | 30.00 | 块 |
| 40 | 平面设计类 | 徽章 | R=30mm金属徽章 | 1.00 | 块 |
| 41 | 楼梯间垃圾分类地面标线 | 1500\*1000mm可移车贴 | 2.00 | 套 |
| 42 | 玻璃门腰条 | 150mm高可移车贴 | 35.00 | 米 |
| 43 | 灭火器箱区域设置牌 | 400\*275mm5mm亚克力 | 20.00 | 块 |
| 44 | 灭火器箱使用方法图 | 400\*275mm5mm亚克力 | 20.00 | 张 |
| 45 | 固定资产铭牌 | 100\*100mm不干胶 | 200.00 | 张 |
| 46 | 7楼小会议室相框 | 7寸相框2个，10寸相框3个 | 1.00 | 项 |
| 47 | 7楼小会议室门框美化 |  | 1.00 | 项 |
| 48 | 名片 | 特种纸打印裁切7\*9cm，每盒100张 | 31.00 | 盒 |
| 49 | 5—7楼电梯门美化 | 900\*2100mm可移车贴 | 3.00 | 套 |
| 50 | 设备室剂量检测室 | 推车、灭火器区域设置图 | 两个档案室150\*200mm5mm亚克力 | 2.00 | 套 |
| 51 | 样品前处理区 | 帖玻璃隔断上，210\*285mm5mm亚克力 | 1.00 | 个 |
| 52 | 非工作人员请勿入内 | 帖玻璃门上，210\*285mm5mm亚克力 | 1.00 | 个 |
| 53 | 发样区、收样区、检测区、退火区 | 台牌，15CM横向×10CM竖向5mm亚克力 | 4.00 | 个 |
| 54 | 体系资料存放柜 | 210\*285mm5mm亚克力 | 2.00 | 个 |
| 55 | 放射防护监测设备 | 177\*24mm5mm亚克力 | 1.00 | 个 |
| 56 | CT质控设备 | 177\*24mm5mm亚克力 | 1.00 | 个 |
| 57 | 常规X射线诊断设备质控仪器 | 177\*24mm5mm亚克力 | 1.00 | 个 |
| 58 | 以下标识177\*24mm5mm亚克力 | X射线防护巡检仪X射线剂量仪铅直尺钢直尺角度仪CT水模CT剂量模体CT头部剂量模体CT性能模体DR低分测试模体DR伪影测试模体乳腺低分测试模体高分/低分/动态范围模体光照野测试板质控箱防护水箱牙科测试工具箱钬激光检测仪骨密度仪装置DSA性能模体MRI性能模体MRI伪影模体高斯计超声模体超声多普勒血流系统 | 27.00 | 个 |
| 59 |  | 运输搬运 | 1.00 | 项 |
| 60 |  | 辅料 | 1.00 | 项 |
| 61 |  | 安装人工 | 0.00 | 工 |

###

### 第四篇 商务要求

**一、实施时间**

承诺在2023年12月31前完成该项目。

**二、实施地点**

重庆市医疗设备质量检测所。

**三、报价范围**

报价为人民币报价，包含：设备运输费（含装卸费）、安装调试费、税费等到采购人指定地点的所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

**四、****服务验收**

1.货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量、功能；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

2.供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.供应商提供的货物未达到询价通知规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

4.采购人需要厂家对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。

5.产品包装材料归采购人所有。

**五、质量保证及售后服务**

（一）产品质量保证期

1.自验收合格之日起，项目提供2年免费质保期。

2.采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.采购货物由成交供应商负责标准售后服务，应当在响应文件中予以明确说明，并提供相关文件。

（二）售后服务内容

供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1.质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在24小内到达现场进行处理，确保产品正常工作。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品免费上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务，只能收取配件成本费，免收取维修费。

（三）故障响应时间要求

供应商接到使用方产品出现问题的通知后2小时作出响应，24小时内到达现场进行处理。

（四）维修配件

使用的维修零配件应为项目验收时所使用的相同配件，未经用户同意不得使用不同等次的配件。

**六、付款方式**

项目费用在与中标方合同签订后5个工作日内预付50%合同款，待项目竣工结束经采购人综合验收合格后5个工作日内支付支付40%合同款。2年质保期满，采购人无息支付供应商剩余10%合同款。

**七、合同的签订及合同格式**

询价采购结束后，成交供应商应持《成交通知书》，按《成交通知书》要求与采购人签订书面合同。原则上成交公示结束后10个工作日内完成合同签定。合同格式见本篇附页。

**八、合同付款单位**

合同付款单位为：重庆市医疗设备质量检测所

**九、知识产权**

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 第五篇 响应文件格式要求

**一、经济部分**

（一）询价报价函（格式）

（二）明细报价表（格式）

**二、服务部分**

（一）服务要求响应情况：交货期、质量保证期、售后服务条款等。

（二）服务响应偏离表

（三）其它优惠承诺

**三、资格条件及其他**

（一）一般资格条件：

1、法人营业执照副本复印件；

2、税务登记证副本复印件；

3、法定代表人身份证明书（格式）

4、法定代表人授权委托书（格式）

5、诚信声明（格式）

（二）特定资格条件证明材料复印件

### 一、经济部分

（一）询价报价函

**询价报价函**

（采购机构名称）：

我方收到\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（询价项目名称）的询价文件，经详细研究，决定参加该项目的询价报价。

1.愿意按照询价谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，报价为人民币大写：元整；人民币小写：元。此为我公司最后报价。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本份，副本份，电子文档份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价谈判文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按询价文件规定，交纳询价文件要求的保证金。

供应商（公章）：

地址：

电话： 传真：

网址： 邮编：

联系人：

年 月

（二）明细报价表：

明细报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 项目 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 文化墙类 | 6楼形象墙 | 金色底板20mmPVC+5mm亚克力UV；线条20mmPVC线条雕刻+5mm亚克力UV；8mm亚克力建筑雕刻+30mm不锈钢背发光字LOGO | 17.75 | 平方米 |  |  |  |
| 2 | 6楼大事记造型墙 | 造型部分20mmPVC雕刻+5mm亚克力面板UV；8+3水晶字；70mm圆形亚克力灯箱；企业简介板块双层20mmPVC+5mm亚克力UV+柔性灯带+20mm亚克力背发光字 | 16.21 | 平方米 |  |  |  |
| 3 | 6楼追梦造型墙 | 100mm轻钢龙骨+12mm阻燃板+石膏板+乳胶漆+墙纸定制+20mmPVC亚克力照片UV+15mmPVC亚克力照片UV+10mmPVC亚克力照片UV；20mm亚克力背发光字 | 7.55 | 平方米 |  |  |  |
| 4 | 6楼合作伙伴分布造型墙 | 20mm亚克力UV+水晶字+灯带 | 6.24 | 平方米 |  |  |  |
| 5 | 6楼职工工作/公开栏/工作动态造型墙 | 20mmPVC+5mm亚克力雕刻UV+8+3水晶字+亚克力UV+玻璃框 | 16.41 | 平方米 |  |  |  |
| 6 | 设备3D打印 |  | 3.00 | 个 |  |  |  |
| 7 | 7楼会议室形象墙 | 30mm不锈钢背发光字LOGO | 450.00 | cm |  |  |  |
| 8 | 7楼党员活动室入党誓词墙 | 轻钢龙骨+12mm阻燃板+石膏板+乳胶漆+木纹板+灯带+15mmPVC+5mm亚克力UV | 15.63 | 平方米 |  |  |  |
| 9 | 7楼党员活动室靠窗矮柜 | 12mm多层实木板木纹贴皮 | 8.00 | 平方米 |  |  |  |
| 10 | 7楼党员活动室形象墙 | 30mm密度板烤漆竖条板+年份10-30mmPVC白色烤漆字+10-30mm年份亚克力字+口号10+3水晶字 | 13.38 | 平方米 |  |  |  |
| 11 | 7楼党员活动室组织架构 | 20mmPVC+5mm亚克力雕刻 | 1.00 | 项 |  |  |  |
| 12 | 7楼党员活动室党建书柜 | 12mm多层实木板木纹贴皮 | 11.40 | 平方米 |  |  |  |
| 13 | 7楼党员活动室4个维护造型墙 | 轻钢龙骨+12mm阻燃板+石膏板+乳胶漆+灯带+墙纸UV | 9.63 | 平方米 |  |  |  |
| 14 | 6楼小会议室党建 | 10-20mmPVC+5-10mm亚克力UV+8+3亚克力字 | 5.60 | 平方米 |  |  |  |
| 15 | 线路 |  | 1.00 | 项 |  |  |  |
| 16 | 运输搬运 |  | 1.00 | 项 |  |  |  |
| 17 | 地面保护 |  | 1.00 | 项 |  |  |  |
| 18 | 清洁出渣 |  | 1.00 | 项 |  |  |  |
| 19 | 标识牌类 | 楼层分布牌 | 20mmPVC+5mm亚克力雕刻UV+8+3立体字，500\*850mm | 2.00 | 块 |  |  |  |
| 20 | 门牌 | 6楼：601、602业务科、603办公室、604机房、605办公室、606财务科、607设备室、608剂量检测室，609书记、所长室，610、611副所长室、612质量科、613档案室、业务接待、报告发放、卫生间7楼：701、702、703大会议室、704党员活动室、705老干活动室、706档案室、707、708、709、710活动室、711库房、712小会议室，300\*120mm20mmPVC+5mm亚克力 | 30.00 | 块 |  |  |  |
| 21 | 电井标识牌 | 150\*200mm5mm亚克力 | 2.00 | 块 |  |  |  |
| 22 | 水井标识牌 | 150\*200mm5mm亚克力 | 4.00 | 块 |  |  |  |
| 23 | 直饮水标识牌 | 290\*125mm5mm亚克力 | 1.00 | 块 |  |  |  |
| 24 | 节约用水标识牌 | 290\*125mm5mm亚克力 | 2.00 | 块 |  |  |  |
| 25 | 拖帕池标识牌 | 290\*125mm5mm亚克力 | 2.00 | 块 |  |  |  |
| 26 | 门控标识牌 | 120\*90mm5mm亚克力 | 2.00 | 块 |  |  |  |
| 27 | 门铃标识牌 | 120\*90mm5mm亚克力 | 2.00 | 块 |  |  |  |
| 28 | 疏散引导箱标识牌 | 355\*370mm5mm亚克力 | 2.00 | 块 |  |  |  |
| 29 | 消火栓标识牌 | 150\*200mm5mm亚克力 | 10.00 | 块 |  |  |  |
| 30 | 手动报警器标识牌 | 90\*90mm5mm亚克力 | 6.00 | 块 |  |  |  |
| 31 | 火灾显示盘标识牌 | 120\*140mm5mm亚克力 | 2.00 | 块 |  |  |  |
| 32 | 常闭式防火门标识牌 | 150\*200mm5mm亚克力 | 20.00 | 块 |  |  |  |
| 33 | 常闭式防火门推拉标识牌 | 110\*110mm5mm亚克力 | 16.00 | 块 |  |  |  |
| 34 | 疏散出口标识牌 | 150\*200mm5mm亚克力 | 20.00 | 块 |  |  |  |
| 35 | 禁烟标识牌 | 150\*200mm5mm亚克力 | 2.00 | 块 |  |  |  |
| 36 | 垃圾桶分类标识牌 | 280\*280mm5mm亚克力 | 4.00 | 块 |  |  |  |
| 37 | 1楼大厅楼层指示牌 | 5、6、7层楼层分布牌 | 3.00 | 块 |  |  |  |
| 38 | 工位牌 | 216\*100mm亚克力座牌 | 31.00 | 块 |  |  |  |
| 39 | 座位牌 | 216\*100mm亚克力座牌 | 30.00 | 块 |  |  |  |
| 40 | 平面设计类 | 徽章 | R=30mm金属徽章 | 1.00 | 块 |  |  |  |
| 41 | 楼梯间垃圾分类地面标线 | 1500\*1000mm可移车贴 | 2.00 | 套 |  |  |  |
| 42 | 玻璃门腰条 | 150mm高可移车贴 | 35.00 | 米 |  |  |  |
| 43 | 灭火器箱区域设置牌 | 400\*275mm5mm亚克力 | 20.00 | 块 |  |  |  |
| 44 | 灭火器箱使用方法图 | 400\*275mm5mm亚克力 | 20.00 | 张 |  |  |  |
| 45 | 固定资产铭牌 | 100\*100mm不干胶 | 200.00 | 张 |  |  |  |
| 46 | 7楼小会议室相框 | 7寸相框2个，10寸相框3个 | 1.00 | 项 |  |  |  |
| 47 | 7楼小会议室门框美化 |  | 1.00 | 项 |  |  |  |
| 48 | 名片 | 特种纸打印裁切7\*9cm，每盒100张 | 31.00 | 盒 |  |  |  |
| 49 | 5—7楼电梯门美化 | 900\*2100mm可移车贴 | 3.00 | 套 |  |  |  |
| 50 | 设备室剂量检测室 | 推车、灭火器区域设置图 | 两个档案室150\*200mm5mm亚克力 | 2.00 | 套 |  |  |  |
| 51 | 样品前处理区 | 帖玻璃隔断上，210\*285mm5mm亚克力 | 1.00 | 个 |  |  |  |
| 52 | 非工作人员请勿入内 | 帖玻璃门上，210\*285mm5mm亚克力 | 1.00 | 个 |  |  |  |
| 53 | 发样区、收样区、检测区、退火区 | 台牌，15CM横向×10CM竖向5mm亚克力 | 4.00 | 个 |  |  |  |
| 54 | 体系资料存放柜 | 210\*285mm5mm亚克力 | 2.00 | 个 |  |  |  |
| 55 | 放射防护监测设备 | 177\*24mm5mm亚克力 | 1.00 | 个 |  |  |  |
| 56 | CT质控设备 | 177\*24mm5mm亚克力 | 1.00 | 个 |  |  |  |
| 57 | 常规X射线诊断设备质控仪器 | 177\*24mm5mm亚克力 | 1.00 | 个 |  |  |  |
| 58 | 以下标识177\*24mm5mm亚克力 | X射线防护巡检仪X射线剂量仪铅直尺钢直尺角度仪CT水模CT剂量模体CT头部剂量模体CT性能模体DR低分测试模体DR伪影测试模体乳腺低分测试模体高分/低分/动态范围模体光照野测试板质控箱防护水箱牙科测试工具箱钬激光检测仪骨密度仪装置DSA性能模体MRI性能模体MRI伪影模体高斯计超声模体超声多普勒血流系统 | 27.00 | 个 |  |  |  |
| 59 |  | 运输搬运 | 1.00 | 项 |  |  |  |
| 60 |  | 辅料 | 1.00 | 项 |  |  |  |
| 61 |  | 安装人工 | 0.00 | 工 |  |  |  |
| 62 |  | **合计** |  |  |

注：1.请供应商完整填写本表。

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年 月 日

### 二、技术部分

（一）技术应答（格式自定）

（二）技术响应偏离表

采购项目名称：

总体要求：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| 1 | 按照采购人提供的文化墙建设设计方案完成制作 |  |  |

具体要求：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 项目 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 响应情况 | 差异说明 |
| 1 | 文化墙类 | 6楼形象墙 | 金色底板20mmPVC+5mm亚克力UV；线条20mmPVC线条雕刻+5mm亚克力UV；8mm亚克力建筑雕刻+30mm不锈钢背发光字LOGO | 17.75 | 平方米 |  |  |
| 2 | 6楼大事记造型墙 | 造型部分20mmPVC雕刻+5mm亚克力面板UV；8+3水晶字；70mm圆形亚克力灯箱；企业简介板块双层20mmPVC+5mm亚克力UV+柔性灯带+20mm亚克力背发光字 | 16.21 | 平方米 |  |  |
| 3 | 6楼追梦造型墙 | 100mm轻钢龙骨+12mm阻燃板+石膏板+乳胶漆+墙纸定制+20mmPVC亚克力照片UV+15mmPVC亚克力照片UV+10mmPVC亚克力照片UV；20mm亚克力背发光字 | 7.55 | 平方米 |  |  |
| 4 | 6楼合作伙伴分布造型墙 | 20mm亚克力UV+水晶字+灯带 | 6.24 | 平方米 |  |  |
| 5 | 6楼职工工作/公开栏/工作动态造型墙 | 20mmPVC+5mm亚克力雕刻UV+8+3水晶字+亚克力UV+玻璃框 | 16.41 | 平方米 |  |  |
| 6 | 设备3D打印 |  | 3.00 | 个 |  |  |
| 7 | 7楼会议室形象墙 | 30mm不锈钢背发光字LOGO | 450.00 | cm |  |  |
| 8 | 7楼党员活动室入党誓词墙 | 轻钢龙骨+12mm阻燃板+石膏板+乳胶漆+木纹板+灯带+15mmPVC+5mm亚克力UV | 15.63 | 平方米 |  |  |
| 9 | 7楼党员活动室靠窗矮柜 | 12mm多层实木板木纹贴皮 | 8.00 | 平方米 |  |  |
| 10 | 7楼党员活动室形象墙 | 30mm密度板烤漆竖条板+年份10-30mmPVC白色烤漆字+10-30mm年份亚克力字+口号10+3水晶字 | 13.38 | 平方米 |  |  |
| 11 | 7楼党员活动室组织架构 | 20mmPVC+5mm亚克力雕刻 | 1.00 | 项 |  |  |
| 12 | 7楼党员活动室党建书柜 | 12mm多层实木板木纹贴皮 | 11.40 | 平方米 |  |  |
| 13 | 7楼党员活动室4个维护造型墙 | 轻钢龙骨+12mm阻燃板+石膏板+乳胶漆+灯带+墙纸UV | 9.63 | 平方米 |  |  |
| 14 | 6楼小会议室党建 | 10-20mmPVC+5-10mm亚克力UV+8+3亚克力字 | 5.60 | 平方米 |  |  |
| 15 | 线路 |  | 1.00 | 项 |  |  |
| 16 | 运输搬运 |  | 1.00 | 项 |  |  |
| 17 | 地面保护 |  | 1.00 | 项 |  |  |
| 18 | 清洁出渣 |  | 1.00 | 项 |  |  |
| 19 | 标识牌类 | 楼层分布牌 | 20mmPVC+5mm亚克力雕刻UV+8+3立体字，500\*850mm | 2.00 | 块 |  |  |
| 20 | 门牌 | 6楼：601、602业务科、603办公室、604机房、605办公室、606财务科、607设备室、608剂量检测室，609书记、所长室，610、611副所长室、612质量科、613档案室、业务接待、报告发放、卫生间7楼：701、702、703大会议室、704党员活动室、705老干活动室、706档案室、707、708、709、710活动室、711库房、712小会议室，300\*120mm20mmPVC+5mm亚克力 | 30.00 | 块 |  |  |
| 21 | 电井标识牌 | 150\*200mm5mm亚克力 | 2.00 | 块 |  |  |
| 22 | 水井标识牌 | 150\*200mm5mm亚克力 | 4.00 | 块 |  |  |
| 23 | 直饮水标识牌 | 290\*125mm5mm亚克力 | 1.00 | 块 |  |  |
| 24 | 节约用水标识牌 | 290\*125mm5mm亚克力 | 2.00 | 块 |  |  |
| 25 | 拖帕池标识牌 | 290\*125mm5mm亚克力 | 2.00 | 块 |  |  |
| 26 | 门控标识牌 | 120\*90mm5mm亚克力 | 2.00 | 块 |  |  |
| 27 | 门铃标识牌 | 120\*90mm5mm亚克力 | 2.00 | 块 |  |  |
| 28 | 疏散引导箱标识牌 | 355\*370mm5mm亚克力 | 2.00 | 块 |  |  |
| 29 | 消火栓标识牌 | 150\*200mm5mm亚克力 | 10.00 | 块 |  |  |
| 30 | 手动报警器标识牌 | 90\*90mm5mm亚克力 | 6.00 | 块 |  |  |
| 31 | 火灾显示盘标识牌 | 120\*140mm5mm亚克力 | 2.00 | 块 |  |  |
| 32 | 常闭式防火门标识牌 | 150\*200mm5mm亚克力 | 20.00 | 块 |  |  |
| 33 | 常闭式防火门推拉标识牌 | 110\*110mm5mm亚克力 | 16.00 | 块 |  |  |
| 34 | 疏散出口标识牌 | 150\*200mm5mm亚克力 | 20.00 | 块 |  |  |
| 35 | 禁烟标识牌 | 150\*200mm5mm亚克力 | 2.00 | 块 |  |  |
| 36 | 垃圾桶分类标识牌 | 280\*280mm5mm亚克力 | 4.00 | 块 |  |  |
| 37 | 1楼大厅楼层指示牌 | 5、6、7层楼层分布牌 | 3.00 | 块 |  |  |
| 38 | 工位牌 | 216\*100mm亚克力座牌 | 31.00 | 块 |  |  |
| 39 | 座位牌 | 216\*100mm亚克力座牌 | 30.00 | 块 |  |  |
| 40 | 平面设计类 | 徽章 | R=30mm金属徽章 | 1.00 | 块 |  |  |
| 41 | 楼梯间垃圾分类地面标线 | 1500\*1000mm可移车贴 | 2.00 | 套 |  |  |
| 42 | 玻璃门腰条 | 150mm高可移车贴 | 35.00 | 米 |  |  |
| 43 | 灭火器箱区域设置牌 | 400\*275mm5mm亚克力 | 20.00 | 块 |  |  |
| 44 | 灭火器箱使用方法图 | 400\*275mm5mm亚克力 | 20.00 | 张 |  |  |
| 45 | 固定资产铭牌 | 100\*100mm不干胶 | 200.00 | 张 |  |  |
| 46 | 7楼小会议室相框 | 7寸相框2个，10寸相框3个 | 1.00 | 项 |  |  |
| 47 | 7楼小会议室门框美化 |  | 1.00 | 项 |  |  |
| 48 | 名片 | 特种纸打印裁切7\*9cm，每盒100张 | 31.00 | 盒 |  |  |
| 49 | 5—7楼电梯门美化 | 900\*2100mm可移车贴 | 3.00 | 套 |  |  |
| 50 | 设备室剂量检测室 | 推车、灭火器区域设置图 | 两个档案室150\*200mm5mm亚克力 | 2.00 | 套 |  |  |
| 51 | 样品前处理区 | 帖玻璃隔断上，210\*285mm5mm亚克力 | 1.00 | 个 |  |  |
| 52 | 非工作人员请勿入内 | 帖玻璃门上，210\*285mm5mm亚克力 | 1.00 | 个 |  |  |
| 53 | 发样区、收样区、检测区、退火区 | 台牌，15CM横向×10CM竖向5mm亚克力 | 4.00 | 个 |  |  |
| 54 | 体系资料存放柜 | 210\*285mm5mm亚克力 | 2.00 | 个 |  |  |
| 55 | 放射防护监测设备 | 177\*24mm5mm亚克力 | 1.00 | 个 |  |  |
| 56 | CT质控设备 | 177\*24mm5mm亚克力 | 1.00 | 个 |  |  |
| 57 | 常规X射线诊断设备质控仪器 | 177\*24mm5mm亚克力 | 1.00 | 个 |  |  |
| 58 | 以下标识177\*24mm5mm亚克力 | X射线防护巡检仪X射线剂量仪铅直尺钢直尺角度仪CT水模CT剂量模体CT头部剂量模体CT性能模体DR低分测试模体DR伪影测试模体乳腺低分测试模体高分/低分/动态范围模体光照野测试板质控箱防护水箱牙科测试工具箱钬激光检测仪骨密度仪装置DSA性能模体MRI性能模体MRI伪影模体高斯计超声模体超声多普勒血流系统 | 27.00 | 个 |  |  |
| 59 |  | 运输搬运 | 1.00 | 项 |  |  |
| 60 |  | 辅料 | 1.00 | 项 |  |  |
| 61 |  | 安装人工 | 0.00 | 工 |  |  |
| 62 |  | **合计** |  |

供应商： 法人授权代表：

（供应商公章）（签字或盖章）

年 月 日

注：1.本表即为对本项目“第三篇采购项目技术要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5.若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

**三、服务部分**

（一）服务要求响应情况：交货期、交货地点、服务条款等（格式自定）

（二）服务响应偏离表

**服务响应偏离表（本表可自行设计格式）**

对于询价采购文件的服务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目需求 | 响应情况 | 偏离说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商： 法人授权代表：

（供应商公章） （签字或盖章）

年 月 日

注：

1.本表即为对本项目“第四篇商务要求”中所列服务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“偏离说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

（三）其它优惠承诺（格式自定）

### 四、资格条件及其他

（一）一般资格条件

1.法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件

**1.1法定代表人身份证明书（格式）**

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（竞争人名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商全称）（公章）

年 月 日

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电传：

网址：

邮政编码：

（附：法定代表人身份证复印件）

**1.2法定代表人授权委托书（格式）**

项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

致：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（采购人）

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商法定代表人姓名）特授权\_\_\_\_\_\_\_\_\_（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人： 法定代表人：

（签字或盖章）： （签字或盖章）：

（附：被授权人身份证复印件）

（供应商公章）

年 月 日

**1.3营业执照副本复印件**

2.参加本项目采购活动诚信声明：

诚信声明

采购项目名称：

致：（采购人名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年 月 日

（二）特定资格条件

提供证明材料复印件